**2M HD IP**

**DOME CAMERA**

**FON-V12002DP-R2**





特長

リアルタイム高精細ドームカメラ

ビデオ圧縮エンジンにより、1080pフルHDのリアルタイムの記録と監視が可能です。

トリプルコーデック・同時マルチストリーミング

トリプルH/Wコーデックは最大3つの独立したストリーミングを送信することを可能にします。これにより、H.264による遠隔ビデオ監視と同時にMPEG-4をNVRに送信し、さらにMJPEGをモバイル機器に送ることができます。

ローカルSDカードバックアップ

プレ/ポストアラームイベントや適当な間隔で動作するよう設定することによって、重要な一連の静止画像をSDHCメモリーカードに保存できます。

自動切替ICR機能搭載

より良い色再現性のために、デイモードで動作しているときは光学フィルタで赤外線をカットして撮影します。逆に、低照度環境では自動的に赤外線（IR）カットフィルタを外します。

PoE

内蔵パワー・オーバー・イーサネット(PoE, IEEE 802.3af)により簡単・安価な機器の設置が可能です。PoEは停電時のバックアップ電源を供給するUPS（無停電電源）を利用できるので、より堅牢な設置ができます。

全天候型設計

IP66適合の設計と内蔵のファン・ヒーターにより、雨・雪・嵐といった厳しい天候下でも機能します。

ウォータープルーフケーブル

悪天候でも信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

**寸法図**

**機器仕様**

|  |
| --- |
| **カメラ** |
| 映像素子  | 1/2.7“ 2.0M CMOS |
| 総画素数 | 1920(H)X1080(V) |
| 有効画素数  | 約200万画素 |
| アスペクト比 | HD: 16:9 SD: 4:3 |
| 焦点距離 | 2.8~12mm,F1.2 |
| 最低照度 | カラー: 0.1Lux @ F1.8, 30IRE 白黒: 0.00Lux @ IR LED ON |
| デイ＆ナイト | オート/デイ/ナイト(ICR)  |
| IR　LED | IR LED 20個/約10m |
| フォーカス  | 手動 |
| シャッタースピード  | 1/30sec ~ 1/60000sec1/25sec ~ 1/60000sec  |
| センスアップ | X2~X8 |
| AGC  | 最大41dB |
| ホワイトバランス  | 自動/屋内/屋外/手動 |

|  |
| --- |
| **一般** |
| カメラ軸 | 3軸 |
| 電源 | DC 12V : 最大3.5WPOE IEEE 802.3af : 最大4.5W |
| 認証 | FCC, CE, IP66, ROHS  |
| ハウジング | 全天候型設計　ウォータープルーフケーブル |
| 材質  | アルミダイカスト  |
| 寸法  | 145(Ø) X 108.8(H)mm |
| 重量 | 900g |
| 動作温度 | -10°C ~ 50°C |

|  |
| --- |
| **ネットワーク** |
| OS  | FreeRTOS |
| 映像圧縮 | H.264/MJPEG  |
| ビデオストリーミング | マルチストリーミング　CBR/VBR  |
| 解像度 | H.264/MJPEG :1080p/720p/D1/VGA/CIF/QVGA/QCIF |
| フレームレート | 最大　30/25 fps |
| SDカード | SDHC対応 |
| クライアント数  | 最大4人 |
| 対応プロトコル  | IPv4  | ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, ICMP |
| DDNS  | 対応公開DDNSサービス:www.dyndns.com, www.no-ip.com  |
| Security  | Digest Authentication(ID/PW) |
| 対応PC OS  | Windows 7, Vista, XP , 2000  |
| 対応ウェブブラウザ | Chrome, Internet Explorer, FireFox |