

**AHD**

**Fixed Anti-Vandal Mini Dome Camera**

FIH-B3602D-H　　　　　　　　　　　　

**寸法図**





**特長**

* Panasonic 1/3" CMOS センサー
* 1080p規格フルHD AHDカメラ
* デイ(日中カラー)＆ナイト(夜間白黒)自動切り替え機能
* ノイズ除去機能
* 逆光補正
* ハイパワーIR LED　2個搭載

|  |  |
| --- | --- |
| **カメラ** | |
| 映像素子 | Panasonic 1/3" CMOS |
| 総画素数 | 1956(H) x 1266(V) |
| 有効画素数 | 1944(H) x 1092(V) |
| アスペクト比 | 55dB 以上 |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 水平角度 | 78° |
| 最低照度 | カラー(日中) : 0.06Lux (F2.0, 30IRE)  白黒(夜間) : 0 lux(With IR) |
| デイ& ナイト | TRUE DAY & NIGHT |
| フォーカス | 機能なし |
| DNR | 3D/2D DNR |
| シャッタースピード | 1/30sec ~ 1/30,000sec  1/25sec ~ 1/30,000sec |
| DSS | OFF-x32 |
| AGC | 最大60dB |
| ホワイトバランス | オート/ オートex / プリセット / マニュアル |
| BLC | 有 |
| Sharpness | 有 |
| Gamma | 0.5 |
| モーション検知 | 有 |
| **一般** | |
| アラーム出力 | 1出力 |
| 音声入/出力 | 機能なし |
| 電源 | 最大 [DC12V LED ON : 2.15W]  最大 [AC24V LED ON : 3.64W] |
| 認証 | FCC, CE, ROHS |
| ハウジング | IR Micro CR Dome |
| 材質 | アルミダイカスト |
| 寸法 | 105 x 60.7mm (4.13 x 2.38 in) |
| 重量 | N.W : 400g |
| 動作温度. | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| RS485 /  UTP Built-In | A-CP |

**仕様**