**EX-SDI/HD-SDI**


**固定・耐破壊型**


**ドームカメラ**

FOS-V12002D-R



**寸法図**





**特長**

* Panasonic 1/3" CMOS Sensor
* 解像度：1080p30(25)
* トゥルー・デイ＆ナイト機能 (ICR)
* 3D-DNR（デジタルノイズ除去）
* リアル・WDR
* HME / BLC 機能
* 霧除去機能
* センスアップ機能
* 強化デイ＆ナイト機能
  + LED動作ポイント選択
  + 外部LEDオン／オフ制御
* 16箇所のプログラム可能なプライバシーゾーン
* 4つのプログラム可能なモーション検知
* ミラー／フリップ機能
* 簡単なアイコン主体のオンスクリーン表示メニュー
* セカンダリー映像出力
* スマートIR（内蔵 IR LED 24個）
* 360°パン・90°チルト・IRチルト65°
* 4Dジンバル（IRパン355°）
* DC12V/AC24V デュアル電圧オプション
* 遠隔コントロール通信： RS485オプション
* IP66 防水等級
* 2.8 ～ 12mm バリフォーカル P-Iris レンズ

**機器仕様**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **カメラ** | **NTSC** | **PAL** |
| センサータイプ | Panasonic 1/3" CMOS Sensor | |
| 画素数 | 1944(H)x1092(V) | |
| 最低照度 | カラー（デイ）：0.03Lux (F1.4, 30IRE) 白黒（ナイト）： 0Lux (IR使用） | |
| 映像出力 | SDI 1080p30fps /720p60fps / 720p30fps | |
| 解像度 | 1920 X 1080 (1080p) | |
| S/N比 | 55dB以上 | |
| シャッタースピード | 1/30(25)~1/30,000 | |
| 同期システム | 内部同期 | |
| ホワイトバランス | オート／オート-ex／プリセット／マニュアル | |
| 電気的仕様 | | |
| 電圧 | DC12V / AC24V | |
| 消費電力 | 最大 [DC12V LEDオン：5.41W]  最大 [AC24V LEDオン：5.15W] | |
| 機械的仕様 | | |
| 動作温度 | ­-20℃ ~ +50℃ | |
| 動作湿度 | 90％ 未満（結露無き事） | |
| 寸法 | Ø145 X108.8mm | |
| 重量 | 正味重量：750g | |