**2M HD IP**

**FIXED OUTDOOR**

**DOME CAMERA**

FON-A10502DP-R







**AUTO FOCUS**



* **寸法図**





特長

リアルタイム高精細ドームカメラ

ビデオ圧縮エンジンにより、1080pフルHDのリアルタイムの記録と監視が可能です。

トリプルコーデック・同時マルチストリーミング

トリプルH/Wコーデックは最大3つの独立したストリーミングを送信することを可能にします。これにより、H.264による遠隔ビデオ監視と同時にMPEG-4をNVRに送信し、さらにMJPEGをモバイル機器に送ることができます。

ローカルSDカードバックアップ

プレ/ポストアラームイベントや適当な間隔で動作するよう設定することによって、重要な一連の静止画像をSDHCメモリーカードに保存できます。

自動切替ICR機能搭載

より良い色再現性のために、デイモードで動作しているときは光学フィルタで赤外線をカットして撮影します。逆に、低照度環境では自動的に赤外線（IR）カットフィルタを外します。

PoE

内蔵パワー・オーバー・イーサネット(PoE, IEEE 802.3af)により簡単・安価な機器の設置が可能です。PoEは停電時のバックアップ電源を供給するUPS（無停電電源）を利用できるので、より堅牢な設置ができます。

双方向オーディオ

カメラから離れた場所にいるユーザーが、監視エリアを見るだけでなく、エリアの音を聴き、訪問者や侵入者に呼びかけを行うことが可能です。

90°チルト（IR LED 装備製品は 75°）

3軸機構と洗練されたバブルドーム設計により、最大90°のチルト角度を実現しています。様々な応用において、設置時における、より多くの選択肢を提供します。

耐破壊設計

ハウジングは厳しい環境に耐えられるように設計されています。アルミニウムダイキャストの筺体とポリカーボネートの透明ドームが24時間の監視を可能にします。

全天候型設計

IP66適合の設計と内蔵のファン・ヒーターにより、雨・雪・嵐といった厳しい天候下でも機能します。

スマートフォーカス（電動フォーカス）

内蔵のオートフォーカスレンズは設置を容易にします。フォーカスを手動で調整する必要はありません。

P-irisレンズ

P-iris技術は、アイリスコントラスト、解像度と被写界深度において画像の品質を改善させ、異なる光源環境にて最高の画像品質を保つことができます。

光源が強くてピントの合わない画像だけでなく、カメラの近くや遠くの人や物も鮮明に映し出すことができます。

**仕様**

|  |
| --- |
| **カメラ** |
| 映像素子  | 1/2.8“ 2.0M CMOS |
| 総画素数 | 2000(H)X1241(V) |
| 有効画素数  | 約200万画素 |
| アスペクト比 | HD: 16:9 SD: 4:3 |
| 焦点距離 | 3.0-10.5mmオートフォーカス, F1.4, P-Iris |
| 水平画角 | 100°(W)~30°(T)  |
| 最低照度 | 標準 | カラー: 0.1Lux @ F1.4, 30IRE白黒: 0.01Lux @ F1.4, 30IRE |
| IR LED使用時 | カラー: 0.1Lux @ F1.4, 30IRE白黒: 0.00Lux @ IR LED ON |
| IR LED | IR LED 20個/ 10m |
| デイ＆ナイト | オート/デイ/ナイト　(ICR) |
| フォーカス | オート/マニュアル  |
| DNR | オフ/低/中/高 |
| シャッタースピード  | 1/30 ~ 1/60,000sec1/25 ~ 1/60,000sec |
| DSS | X2~X8 |
| AGC  | 最大41dB |
| ホワイトバランス  | 自動/自動Ext/屋内/屋外/ワンプッシュ/マニュアル |
| 逆光補正 | オフ/WDR/BLC/HLM |

|  |
| --- |
| **一般** |
| カメラ姿勢制御 | 3軸（パン・チルト・ローテーション） |
| アラーム入/出力 | 1入力/出力 |
| 映像出力 | BNC: VBS 1.0 Vp-p |
| 電源 | 標準 | DC 12V : 6WPOE IEEE 802.3af |
| IR LED使用時 | DC 12V : 7.5WPOE IEEE 802.3af |
| 認証 | FCC, CE, IP68, ROHS  |
| 材質  | ボディ: アルミダイカストカバー: ポリカーボネート |
| 寸法  | 139(Ø) x 121.8(H) mm |
| 重量 | 1.3Kg  |
| 動作温度 | -10°C ~ 50°C |

|  |
| --- |
| **ネットワーク** |
| OS  | 組み込み Linux  |
| 映像圧縮 | トリプルコーデック　H.264/MPEG4/MJPEG  |
| ビデオストリーミング | マルチストリーミング　CBR/VBR |
| 解像度 | H.264 : 1080p/720p/D1/CIFMJPEG : 1080p/720p/D1/CIF/QCIFMPEG-4 : 720p/D1/CIF |
| フレームレート | 最大30/25 fps (1080P/720P/D1/CIF/QCIF) |
| 音声圧縮 | 双方向, G.711 PCM. μ-law 64kbps 8kHz  |
| ローカルストレージ | SDHCメモリーカード |
| 動体検知 | 通知: FTP, e-mail,アラーム,SDカード録画 |
| アラーム | プレ/ポストアラーム  |
| クライアント数 | 最大10人 |
| 対応プロトコル | IPv4  | ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL,DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)  |
| IPv6  | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP  |
| DDNS  | プロプライエタリ: NET4C対応公開DDNSサービス :www.dyndns.com, www.no-ip.com  |
| セキュリティ  | HTTPS(SSL), ダイジェスト認証(ID/PW) |
| 対応OS | Windows 7, Vista, XP, 2000  |

**<オプションアクセサリー>**



吊下げ金具

(BC07)

 サンシールド(BSH06)

壁面取付金具 (BW05)



埋め込み金具

(BR05)

コーナーマウント (BCO04)

ポールマウント (BP04)



