**AHD**


**Fixed Anti-Vandal**


**Dome Camera**

FOH-B3602D-H



**寸法図**





**特長**

* Omnivision 1/2.7" CMOS センサー
* 1080p規格フルHD AHDカメラ
* デイ(日中カラー)＆ナイト(夜間白黒)自動切り替え機能
* ノイズ除去機能
* 逆光補正
* ハイパワーIR LED　2個搭載
* IP67 ウォータープルーフ
* 3.6mm 固定レンズ

**仕様**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **カメラ** | **NTSC** | **PAL** |
| 映像素子 | Ominivison 1/2.7" CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 1920(H) x 1080(V) | |
| 最低照度 | カラー(日中) : 1.0Lux (F2.0, 30IRE)  白黒(夜間) : 0 lux(With IR) | |
| ビデオ出力 | AHD 1080p30fps | |
| 解像度 | 1920 X 1080 (1080p) | |
| S/N 比 | 55dB以上 | |
| シャッタースピード | 1/30(25)-1/30,000 | |
| 同期システム | 内部 | |
| 電源 | | |
| 電圧 | DC12V | |
| 消費電力 | LED OFF : 3.06W  LED ON : 3.12W | |
| 本体 | | |
| 動作温度 | -20℃ ∼ +50℃ | |
| 動作湿度 | 90％以上 (結露不可) | |
| 寸法 | Ø105 X60.7mm | |
| 重量 | N.W : | |